Tema 1 sem II
1.	Sa se scrie formula de definitie si sa se deduca unitatea de masura pentru: a) intensitatea campului electric; b) inductia campului magnetic; c) tensiunea electrica; c) capacitatea unui condensator; d) inductanta unei bobine; e) 
2.	Sa se verifice omogenitatea formulelor:  a) ; b) 
3.	Sa se defineasca cei trei vectori electrici; care este relatia dintre ei
4.	Ce reprezinta curba de histerezis
5.	Ce sunt moleculele polare
6.	Doua sarcini electice q1= + 2nC si q2= - 4nC se afla in varfurile unui triunghi echilateral cu latura de 3cm. Sa se afle: a) intensitatea campului electric si potentialul electric in varful liber al triunghiului; b) energia potentiala a sistemului de sarcini in pozitia data si in pozitia in care distanta se dubleza; c) lucrul mecanic necesar pentru aceasta deplasare.
7.	O sursa disipa in circuitul exterior aceeasi putere P=80W cand la bornele ei este legat un rezistor cu rezistenta R1=5 sau un rezistor R2=20. Sa se afle: a) rezistenta interioara r si tensiunea electromotoare E a sursei; b) randamentele transferului de putere  cu care functioneaza sursa pentru cele doua rezistente; c) in ce caz si cu ce randament ar furniza sursa puterea maxima.
8.	Un conductor de cupru are sectiunea S=0,1mm2, avand lungimea l=10m si rezistivitatea =1,75.10-8 m, este bobinat spira langa spira pe un suport cilindric din carton avand diametrul de 1cm si lungimea de 20cm. sa se determine: a) inductia campului magnetic in interioarul bobinei daca acesta se conecteaza la o sursa de curent cu tensiunea electromotoare E=6V si rezistenta interioara r=0,25; b) fluxul magnetic care strabate o spira; c) inductanta bobinei; d) ce capacitatea trebuie sa aiba un condensator legat in serie cu bobina astfel ca circuitul oscilant format sa fie acordat pe frecventa de  855kHz (radio Bucuresti)
9.	Care este viteza de transport (drift) a electronilor dintr-un fir de argint cu diametrul de 0,1mm prin care trece un curent de 1mA. Se stie ca fiecare atom de Ag participa cu un electron de conductie, M=107 kg/kmol, d=10500 kg/kmol, NA, e.
10.	Un ion pozitiv cu masa 3,2.10-26kg si sarcina q=e este accelerat din repaus, intr-un camp electric sub tensiunea de 833V. Ce viteza va avea ionul. Ce raza va avea traiectoria sa daca patrunde cu aceasta viteza perpendicular pe liniile unui camp magnetic de 0,920T.